Proyecto CASANDRA

Mapa de pines I/O:

I01 🡪 RC0

I02 🡪 RC1

I03 🡪 RC2

I04 🡪 RC3

I05 🡪 RD0

I06 🡪 RD1

I07 🡪 +Vcc

I08 🡪 RD6

I09 🡪 RD5

I10 🡪 RD4

I11 🡪 RC4

I12 🡪 RD3

I13 🡪 RD2

I14 🡪 +Vcc

O01 🡪 RB6

O02 🡪 RB5

O03 🡪 RB4

O04 🡪 RB3

O05 🡪 RB2

O06 🡪 RB1

O07 🡪 GND

O08 🡪 RB7

O09 🡪 RA0

O10 🡪 RA1

O11 🡪 RA2

O12 🡪 RA3

O13 🡪 RA4

O14 🡪 GND